**Прилог 1**

**ЛИСТА СТАНДАРДА ЕМИСИЈЕ ИЗДУВНИХ ГАСОВА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нето снага мотора у киловатима** | **CO** | **HC** | **HC+NOx** | **NOx** | **PM** |
| **kW** | **Граничне вредности у g/kWh** | | | | |
| 19 ≤ P < 37 | 5.5 | - | 7.5 | - | 0.6 |
| 37 ≤ P < 56 | 5.0 | - | 4.7 | - | 0.025 |
| 56 ≤ P < 100 | 5.0 | 0.19 | - | 0.4 | 0.025 |

CO – угљен моноксид

HC – несагорели угљоводоници

NOx – оксиди азота

PM – честице (PМ – particulate matter)